Программа Sirena IP Control v0.1 (бета-версия) предназначена для управления устройствами оповещения по локальной сети (поддерживает устройства с платой управления DF4 с версией ПО не ниже FlashSirena_v4_24.12.2025_build52_c.bin).
Основное окно после запуска программы.
[image: image14.png]i AnC-Cupena P Control 0.1 (GPRS_MQTT_DF4 xc-oc-25) - o x

Yopaen

| Texyuan semia gepesa yorpoicTs Ilepeso ycTpodicTs.
e 2 NE2\Mex\| -

Mexan.crpena

| Viewpasoom niraren g P
Ynpasn. HarpysKoit [Murarme cato
Kovasga nossosaens [Boxn
1 Tepuons seysars [
1 Pabouwe wasel
] P
ey e o [mTee—
Cocrommerponpm [ [
Tepuons seysars 0 Poxyc na Bee yerp8a
Checked (o nnara
Connect Mt





В окне справа отображается дерево устройств оповещения.

Кнопка “Connect Mult” начать подключение к устройствам. Устройства, с которыми установлено соединение подкрашиваются в дереве зелёным цветом.  
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В текущей версии программы управление может осуществляться выбранным устройством и всеми устройствами одновременно (групповая команда). Управление произвольно выбранными устройствами на этапе разработки.                                                                                                                    Для управления выбранным устройством переходим в дерево устройств, выбираем устройство, выбираем требуемый вариант оповещения и правой кнопкой мыши командой “Start” запускаем оповещение. 
После успешного исполнения команды, в окне слева изменится состояние устройства.
Текущее состояние выбранного устройства можно запросить в любой момент кнопкой “Запросить статус”. 

Для остановки оповещения запускаем команду “Stop” в дереве устройств правой кнопкой мыши.
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Для управления всеми устройствами одновременно устанавливаем галку “групповая команда” и “фокус на все устройства”. В дереве устройств выбираем требуемый сигнал оповещения на любом устройстве и правой кнопкой мыши запускаем команду “Start”. Команда будет отправлена на все активные в данный момент устройства.

Остановка оповещения производится аналогично. Можно остановить оповещение на произвольно выбранном устройстве сняв галку “групповая команда” 
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-------------------------------------------------------------------------------------

Групповая команда (изменения 30.12.25) 

Выбор групповой команды
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Выбор управления всеми устройствами одновременно
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Выбор управления выбранными устройствами
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Выбор предустановленных наборов команд управления. Поддерживается 10 наборов предустановок.
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И соответственно выбор команды старт или стоп
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Сохранить выбранные предустановки (если изменения разрешены в файле config.ini)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirena IP Control v1.1 с архивами (версия от 06.01.2026)

Добавлены архивы через ETH 

(проверено с версией прошивки FlashSirena_v4_06.01.2026_build53_c.bin)
Запрос по правой кнопке мыши на устройстве
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Настройки устройств прописываются в файле config.ini
Для каждого устройства прописываются: 
в секции [IPConf]

Addr0=ххх.ххх.ххх.ххх - IP адрес устройства 0
Port0=хххх – Port устройства 0

Active0=True - опрашивать или нет устройство 0 (зарезервировано для дальнейшего применения)
Name0=Сирена_№0 название для устройства 0 (отобразится в дереве устройств).

Для устройства 1 соответственно Addr1, Port1, Active1, Name1

Для устройства 2 соответственно Addr2, Port2, Active2, Name2
И.т.д. для всех устройств.
в секции [ServConf]

AutoConnect=True 

AutoReConnect=True

ServersQnt=4 - кол-во устройств, которые нужно опрашивать

ПРИМЕР ФАЙЛА config.ini
[IPConf]

;Адрес сирены

Addr0=192.168.1.69

;порт сирены

Port0=10000

;опрашивать или нет.

Active0=True

;Очеловеченное название для сирены кот. отобразится в дереве.

Name0=Сирена_№0

Addr1=192.168.1.69

Port1=10001

Active1=True

Name1=Сирена_№1

Addr2=192.168.137.1

Port2=1002

Active2=True

Name2=Сирена_№2

Addr3=192.168.137.1

Port3=1003

Active3=True

Name3=Сирена_№3

[ServConf]

AutoConnect=False

AutoReConnect=False

;кол-во устройств СИРЕНА которые нужно опрашивать

ServersQnt=2

;разрешить режим редактирования

EditModeEn=True

;кол-во предустановленных пресетов

PreSetQnt=10

;очеловеченные названия для пресетов

PreSetName0=Первый набор.(Северный район)

PreSetName1=Второй набор.

PreSetName2=Третий набор

PreSetName3=Четвертый набор.

PreSetName4=Пятый набор.

PreSetName5=Шестой набор.

PreSetName6=Седьмой набор.

PreSetName7=Восьмой набор.

PreSetName8=Девятый набор.

PreSetName9=Десятый набор.

;сохраненные пресеты (то, что сохраниться из программы в режиме EditModeEn=True, в данной версии не более 10 пресетов)

PreSetSave0=0:M:1,1:R:0,

PreSetSave1=0:R:2,1:F:2,

PreSetSave2=0:F:2,1:F:2,

PreSetSave3=0:R:3,1:R:3,

PreSetSave9=0:M:0,

PreSetSave8=0:M:1,

PreSetSave7=0:M:2,

PreSetSave6=0:M:0,

PreSetSave5=0:M:1,

PreSetSave4=0:M:2,

[SettingForm1]

Height=0

Width=0

[Other]

Text=Hello World
